DIGI Export ver 0.92
Программа предназначена для экспорта DIGI эфира и спотов CW Skimmer на сайт https://award.srr.ru. Работает с приложениями MSHV, JTDX, WSJT-X, репликами и Telnet-портом CW Skimmer.
Программа отправляет изменения текстовых файлов эфира на сайт для последующей обработки. Платформа анализирует полученные данные и преобразуем их в споты,
а также отображает личные споты в разделе статистики чтобы было видно с какими именно станциями и по каким слотам возможно связаться.
После проведения QSO также автоматически добавляет комментарий к слоту о проведенном QSO, но только для незакрытых слотов.

======= Как установить и начать пользоваться =======

1. Скопируйте исполняемый файл в любую папку с правами доступа на запись.
   При обновлении достаточно закрыть программу и заменить digi-export.exe новым файлом. Старый config.json сохранится, недостающие параметры будут добавлены автоматически.
2. Запустите один раз, программа создаст файл настроек config.json.
3. Отредактируйте файл настроек:
  apiKey - заполните из личного кабинета на сайте https://award.srr.ru
  folders - перечисление папок с DIGI эфиром для каждой программы DIGI. По умолчанию внесены 3 папки наиболее распространенных программ. 
            Если программы находятся по другим путям, то необходимо изменить этот параметр.
  CWSkimmerOn - включение приема CW Skimmer: off или on. По умолчанию off.
  CWSkimmerTelnetHost - адрес Telnet-порта CW Skimmer. По умолчанию localhost.
  CWSkimmerTelnetPort - порт CW Skimmer. По умолчанию 7300.
  CWSkimmerCallsign - позывной для входа в CW Skimmer.
  CWSkimmerPass - пароль для входа, можно оставить пустым.
  CWSkimmerFreq - частота трансивера в кГц, можно менять на лету. Если указана, к ней добавляется смещение из CW Skimmer перед отправкой на сервер.
4. После запуска программа выдает информацию по отправленным данным.

======= Изменения =======

v.0.92 - 31.07.2026

- Добавлен параметр CWSkimmerFreq для частоты трансивера. Программа перечитывает его из config.json перед каждой отправкой CWSkimmer-спотов.
- Добавлено переподключение к CW Skimmer при долгой тишине или потере соединения.

v.0.91 - 31.07.2026

- Добавлена отправка спотов CW Skimmer через Telnet.
- При запуске программа показывает не только недоступные, но и успешно используемые папки.

v.0.81 - 03.03.2026

- В JTDX меняется контекст теперь и при смене диапазона и после первой передачи.

v.0.8 - 01.03.2026

- Для перехода на версию требуется удаление файла конфигурации config.json.
- Полностью переработана структура, теперь вся логика работы находится на сервере.
- Исправлена дата при работа с JTDX, корректно отправляются пачки данных.
